Digitální jazyková laboratoř , přírodovědná laboratoř – práce s jazyky a měřícími přístroji.

**Technický popis**

Základní škola , Praha 9 – Kyje

Ulice: Šimanovská 16

198 00 Praha 9 , Kyje

.

**Požadavky na stavební připravenost**

Pro účely jazykové a přírodovědné učebny bude provedena příprava silnoproudu ve smyslu přivedení kabelů do instalovaného nábytku. Každé „hnízdo „ musí být vybaveno minimálně čtyřzásuvkou . Všechny musí být napojeny na stejnou fázi .

Montáž a instalace musí být doložena revizní zprávou.

Do jednotlivých „hnízd „ a učitelské katedry bude zajištěn přívod strukturované kabeláže LAN ( v případě ,že bude hnízdo vybaveno PC , nebo notebookem ) .

Učebna bude vybavena přípojným místem – switchem pro zajištění rozvodu internetového signálu ( v případě ,že bude hnízdo vybaveno PC , nebo notebookem ) .

Přívod internetové sítě bude zajištěn ve spolupráci s IT technikem školy.

Kabeláž bude vedena v podlaze a ve stěnách v plastových chráničkách , nebo případně po povrh v zaklapávacích lištách . Způsob rozvodů bude určen po dohodě se zadavatelem .